Ożarów 11.03.2020

BIII.271.2.2020

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania: ***„Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ożarowie na potrzeby budowy instalacji do odwadniania i granulacji osadu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną***

 Działając na podstawie art. 38 ust 1a, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Działając na podstawie art. 38 ust 1, 2 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania i wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. **Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią** SIWZ i należy ją uwzględnić przygotowując ofertę:

 ***Pytanie 1.***

*Zgodnie z Dokumentacją Techniczną Projekt Wykonawczy TOM II.3 rysunek nr UT-K-01 oraz Przedmiarem robót dotyczących utwardzenia terenu drogi dojazd do nowoprojektowanej wiaty zastosowano korytka ściekowe rygol 2 o wymiarach 50x50x15 cm natomiast w uzupełnieniu dokumentacji przetargowej z dnia 06.03.2020r. na rysunku UT-K-1 przedstawiono, iż należy wykonać polimerobetonowe odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym klasy D 400 zarówno na drodze dojazdowej do nowoprojektowanej wiaty, jak również dodatkowym placu manewrowym w/w dokumentacji. Proszę o podanie informacji, jaki rodzaj odwodnienia należy przyjąć do wyceny.*

**Odpowiedź 1**

Do wyceny należy przyjąć polimerobetonowe odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym klasy D 400 zarówno na drodze dojazdowej do nowoprojektowanej wiaty, jak również dodatkowym placu manewrowym.

 **BURMISTRZ OŻAROWA**

 ***/-/ Marcin Majcher***